**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ**

**План зрительного зала Дома Культуры**

Мест для зрителей: 150 стульев.

**СЦЕНА**

* Ширина – 12,54 м.
* Высота – 5,60 м.
* Глубина – 10,29 м.

Одежда сцены: серебро, бежевый, синий , 4 плана кулис. Задник белый.

**Звук:**

* Пульт микшерный

 Behringer PMP4000. 8 монофонических Каналов.4 стереофонических каналов. 8 микрофонных предусилителей. Мощность в стерео режиме 2\*800Вт.

* Активный усилитель, блок эффектов. Мощность в режиме моста 1600 Вт. 1 шт.
* Радиосистема AKG Perception WMS45 vocal set с ручным микрофоном капсюлем D88 4-8 каналов. Звуковой/частотный диапазон от 70Гц - 20кГц. Мощность 10(мВт). Аудиовыходы: 1/4 Jack TRS,XRL разъем. 1 шт.
* Радиосистема AKG WMS40 Mini2 vocal set Band вокальная с двумя микрофонами капсюль D88. Диапазон несущей частоты:660-865МГц, 1 фиксированная частота. Аудиовыходы-баланс: 1/4 Jack ,регулируемый уровень выходного сигнала. 1 шт.
* Микрофон Shure Beta SM58. Частотный диапазон:50-15000Гц. Выходное соединение:сбалансированное соединение XLR-3 « папа». Номинальное сопротивление : 150 Ом. 2 шт.
* Радиосистема SHURE BLX288E/PG58. Частотный диапазон:662-686 МГц. Аудиовыходы-баланс: 1/4 Jack,XRL разъем. Двухканальный приемник BLX88 и два динамических микрофона PG58. 1 шт.
* Лазер LPL-01-MOON. Для использования только в помещениях. Создание разных лазерных шоу. Мощность лазера:красный-660nm/100mW,зеленый-532nm/50nm/mW/. 1 шт.
* Мультимедиа проектор Hitaghi CR-EU4501 WN. Разрешение WUXGA (1920 x 1200).Ручной Zoom x 1,6.Диафрагма F=1,65 - 2,15. Фокусное расстояние 0,8 - 8,4 м (WIDE), 1,3 - 13,6 м (TELE). Размер экрана по диагонали 30 – 300 дюймов. 1 шт.
* Микрофон Behringer C-4. Частота диапазона:20 - 20000 Гц. Разъем: XLR male.2 шт.
* Акустическая система WHARFEDALE PRO EVP-X215. Частотный диапазон:40-20000Гц. Разъем - Speakon . 2 шт.

**Световое оборудование сцены :**

* PAR-прожекторы, LED-PAR-прожекторы.
* Дым машина Involight FM 1200 проводной, радио пульт, 1200 Вт. 1 шт.
* Светомузыкальная установка.